Behanginstructies voor wandbekleding

Deze gebruiksaanwijzing veronderstelt een goede basiskennis van het decoreren en een vrij goede vakkennis van de vakman.

1. De oppervlakken moeten solide, schoon en enigszins poreus zijn en droog volgens een vochtmeter. Verwijder alle resten van het oude behang en onderlagen. Geverfde oppervlakken moeten grondig voorbewerkt worden, zodat een goede porositeit wordt bereikt en hechtingsproblemen worden voorkomen. Dit geldt ook voor verf die van het plafond gelekt is of omhoog gekropen is van de plinten. Het gebruik van **GRONDVERF** is aanbevolen voor alle oppervlakken als een verzegelende laag en primer.

**OPPERVLAKKEN DIE DAMPWEREND ZIJN, ZOALS MET EEN TOPLAAG BEWERKTE GIPSPLATEN, KUNNEN SPECIALE VOORBEREIDING VEREISEN OM HECHTINGSPROBELEMEN TE VOORKOMEN. VRAAG DIT NA.**

1. Het gebruik van grondpapier onder wandbekleding die aansluit middels de overlap-en-snijmethode, wordt afgeraden omdat de randen van het grondpapier los kunnen raken als ze doorgesneden worden.
2. De aanbevolen lijm voor alle wandbekleding ***met een papieren onderlaag*** is **LIGHT** **GRADE** op gewone muuroppervlakken. Op geverfde en onder absorberende oppervlakken moet **STANDARD GRADE** worden gebruikt. De lijm kan het best met een borstel of roller op de papieren onderlaag worden aangebracht, waarbij de lijm afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden ongeveer 10 minuten moet inweken,.

4. Voor alle ***wandbekleding met een textiele onderlaag***  wordt **HEAVY** **GRADE** lijm aanbevolen.

De lijm kan in dit geval het beste worden aanbracht op het muuroppervlak met een borstel of een roller.

1. Alle wandbekleding met een verspringend patroon moet worden opgehangen door het **OMDRAAIEN VAN AFWISSELENDE BANEN.** Als u dit niet doet, kan dit tot arcering leiden. Het gebruik van reststukken boven deuren en onder ramen e.d. moet worden voorkomen. De wandbekleding moet op rolvolgorde worden opgehangen, waarbij we nogmaals herhalen dat afwisselende stukken moeten worden omgedraaid. Waar aanmaaknummers op de rol staan aangegeven moeten die van hoog naar laag worden gebruikt.
2. Geef bij het afsnijden van banen aan wat van elke baan de bovenkant is, en geef elke baan een opeenvolgend nummer. Gebruik hiervoor alleen potlood. Maak elke baan 10 cm langer bij het knippen om rekening te houden met onregelmatigheden bij plint en plafond. Breng een loodlijn aan bij elke eerste baan van elke muur. Zorg dat er tenminste 5 cm overlap is, en gebruik een (behang)liniaal en een zeer scherp mes om te snijden. Verwijder all plaksel van de wandbekleding en omringende oppervlakken terwijl het nat is.
3. Gebruik een plastic behangspatel om de wandbekleding glad te hangen en blaasjes te voorkomen en werk in verticale, overlappende banen.
4. Stop en bestudeer het resultaat na maximaal 3 banen. Als iets er niet goed uitziet bel dan uw leverancier. Als u meer dan drie banen heeft behangen kan er geen verantwoordelijkheid worden genomen en zullen de werkkosten onder geen enkele omstandigheid worden vergoed.
5. De onderstaande punten dienen altijd in acht te worden genomen
6. Werk bij het aanbrengen van de wandbekleding in licht dat op zijn minst zo goed is als het licht waarbij de wandbekleding normaal te zien zal zijn.
7. Behang nooit in een omgevingstemperatuur van minder dan 10°C (50°F). De wandbekleding en het plaksel werken niet goed als het koud is, bewaar die dus in een warme ruimte.
8. Radiatoren moeten liefst van de muur gehaald zijn tijdens het behangen en tot 24 uur na het behangen. Als dit niet mogelijk is, moeten de radiatoren uitgezet worden en blijven totdat het behang volledig droog ter voorkoming van aanhechtingproblemen en het opentrekken van naden.

(JUNI 2003)